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Descrição gerada automaticamente]Orientações para Retirada de Lotes Vendidos

Segue abaixo NORMAS INTERNAS OBRIGATÓRIAS para a Unidade da Mineração Macedo – Unidade Niquelândia. 
EPI’S OBRIGATÓRIOS: 
Capacete com jugular / Botina de segurança; 
Óculos de Segurança /Luva de Vaqueta; 
Camisa Manga Longa / Protetor Auricular; 
Máscara semifacial de proteção contra amônia;

HORÁRIO DE ATENDIMENTO – Carregamento de Lote vendidos em Leilão
Segunda a Sexta-feira: 07:30h às 15h 
*O veículo desse se apresentar na portaria até as 10h.

TELEFONE PARA CONTATO E AGEDAMENTO DE ENTREGA 
 (62 3354 6157, 62 33546187, 62 999826968 e 62 999826966)

NORMAS E PROCEDIMENTOS: 
Solicitar que o motorista se apresente sempre com uniforme de sua empresa portando crachá de identificação; 
Efetuar Checklist no pátio externo antes da entrada do veículo na Planta; 
Veículo somente adentrará a unidade se motorista estiver devidamente trajado (portando todos os EPIs informado acima); 
Pneus não deverão estar carecas, cortados, com bolha, etc. 
Faróis, lanternas, setas, luz de freio, luz e alarme de ré em perfeitas condições de uso. 
Para brisas livre de trincas 
Conferir o porte/validade do Certificado de Verificação do Cronotacógrafo – CVC 
Obrigatório o uso dos calços quando o veículo estiver parado 
Possuir extintores de incêndio dentro do prazo de validade 
Desenlonar/enlonar e/ou abrir a Sider/Grades somente quando o operador da Mineração Macedo - NQL autorizar. 
PROIBIDO o envio de carretas graneleiras. (sem autorização) 
O condutor de veículo com Carga Perigosa deve possuir o Curso MOPP; 
Expressamente PROIBIDO trazer acompanhantes e crianças para o Pátio externo e/ou área interna da empresa, não temos estrutura para atendê-los. A usina fica distante 15km da cidade, e somente no município terá alimentação e hospedagem.

É de responsabilidade do Arrematante: providenciar veículo adequado para o transporte (normas de peso por eixo). Fazer amarração da carga.

Obs. O material está em forma líquida, portanto deverá ser transportado em caminhão tanque.
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